;German language file for MPPS

[Discription]
Name=German
File=German.Lang

[Menu]
M0=Datei
M1=Id abfragen
M2=Lesen
M3=Schreiben
M4=Extra-Daten
M5=Beenden
M6=Optionen
M7=Farbe Manager
M8=Client Manager
M9=Lösche Log-Dateien
M10=Admin
M11=History
M12=bcb Converter
M13=Speed-Optionen
M14=Schnell (Tisch Programmierung)
M15=Normal (Standard)
M16=Langsam (Recovery Mode)
M17=Lese Optionen
M18=Vollständig Lesen (nur Kline)
M19=Data Only (Voreinstellung)
M20=Security Bypass (VAG Edc15 Only)
M21=Programm-Info
M22=Version Informationen
M23=Lizenz


[Commands]
C0= Id abfragen
C1=Lesen
C2=Schreiben
C3=Extra-Daten
C4=Checksumme
C5=Beenden


[Labels]
L0=Sprache
L1=Hersteller
L2=Modellauswahl
L3=Steuergerät Auswahl
L4=Steuergerät Infomationen
L5=Info
L6=Benutzer Information
L7=Volt
L8=Zeit
L9=Fortschritt

[Errors]
10=General ablehnen
11=Modus nicht unterstützt
12=Sub-Funktion nicht unterstützt oder ungültiges Format
13=Sub-Funktion nicht unterstützt oder ungültiges Format
21=Belegt: Repeat Request
22=Bedingungen nicht korrekt
23=Warten Sie! Routine nicht vollständig
31=Anforderung ausser Bereich
33=Sicherheit Zugriff verweigert
34=Sicherheits-Zugriff erlaubt
35=Ungültiger Schlüssel
36=Anzahl der Versuche überschritten
37=Required time delay not expired
40=Download nicht akzeptiert
41=Unkorrekt Download-Typ
42=Cannot download to specified address
43=Cannot download number of bytes requested
44=Zum Download bereit
50=Upload nicht akzeptiert
51=Unkorrekt Upload-Typ
52=Cannot upload from specified address
53=Cannot upload number of bytes requested
54=Bereit zum Hochladen
61=Normal exit with results
62=Normal exit without results
63=Normal exit without results
64=Abnormal exit without results
71=Übertragung unterbrochen
72=Übertragung abgebrochen
73=Block Übertragung abgeschlossen
74=Illegal address in bloc
75=Illegal byte count in block transfer
76=Illegal block transfer type
77=Checksummenfehler im datenblock
78=Blocktransfer-Nachricht korrekt empfangen
79=Incorrect byte count during block transfer
7F=Service nicht unterstützt im aktiven Diagnose-Modus
80=Service nicht unterstützt im aktiven Diagnose-Modus
90=Service nicht unterstützt im aktiven Diagnose-Modus

300=Transmit time out
301=Keine Antwort vom Steuergerät
302=Steuergerät Programming
303=Keine Angaben
304=Herunterladen von Daten.

[Message]
1=Interner Hardwarefehler
2=Verbindung mit Steuergerät, bitte warten ...
3=Empfangen von Informationen ECU
4=ECU Informationen vollständig
5=keine Angaben
6=Sicherheits-Zugang
7=Daten Download
8=Lösche flash
9=Programmierung abgeschlossen
10=Zündung ausschalten
11=Warten für 1 Sekunde
12=Daten anfordern download
13=Umschalten auf High-Speed
14=Checksummenüberprüfung
15=Flash-Prüfsumme ok ...
16=Flash Checksummenfehler
17=Lese-Flash
18=ECU-Flash, richtig gelesen
19=Flash-Controlling
20=Steuergerät nicht gefunden
21=Fehler beim Lesen der Flash!
22=Controlling ECU Setup jetzt: Bitte warten!
23=Weiter Programmierung
24=verschlüsselte Datei kann nicht fortgesetzt werden
25=Nicht gefunden ECU Kontrollnummern
26=Falsche Dateigröße
27=Fehler Programmierung Flash!
28=Anfordern von Daten-Upload
29=Anforderte übertragung beenden
30=Datei ordnungsgemäss komprimiert
31=Fehler beim Komprimieren der Datei!
32=File richtig entpackt
33=Fehler beim Dekomprimieren von Dateien!
34=Fehler beim Öffnen der Datei
35=Cleaning ecu data please wait!!!
36=Lese Fehlerspeicher
37=Lösche Fehlerspeicher

100 = Ein Fehler ist aufgetreten gehen Sie bitte zu C:\\Multi Protocol Programming System\\Logs\\ und schicken Sie alle Dateien in diesen Ordner zu "errors@amtcartech.com ', damit wir überprüfen können. Tun Sie dies bitte so bald wie möglich, damit wir das Problem lösen Können!