;Portuguese language file for MPPS

[Discription]
Name=Português
File=Português.Lang

[Menu]
M0=Arquivo
M1=Id Ecu
M2=Ler
M3=Escrever
M4=dados extra
M5=Sair
M6=Opções
M7=Cor Manager
M8=client Manager
M9=limpar Log
M10=utilidades
M11=Síntese Programação
M12=Bcb Converter
M13=Opções Velocidade
M14=rápido  (Piscamento do banco)
M15=Média (Padrão)
M16=lento (modalidade da recuperação)
M17=Ler Opções
M18=cheio lido (Kline somente)
M19=dados somente (defeito )
M20=desvio da segurança (VAG EDC15 somente )
M21=Programa Info
M22=Versão de informações
M23=licença



[Commands]
C0=Id Ecu
C1=Ler
C2=Escrever
C3=dados extra
C4=Checksum
C5=Sair



[Labels]
L0=Linguagem
L1=Selecione Tornar
L2=Selecione o Modelo
L3=Selecione Ecu
L4=Ecu Dados
L5=Comentários
L6=Informações do Usuário
L7=Volts
L8=Time
L9=Progresso


[Errors]
10=rejeitar Geral
11=Modo não suportado
12=Sub-função não suportada ou inválida formato
13=Sub-função não suportada ou inválida formato
21=ocupado: pedido de repetição
22=circunstâncias nao corretas
23=espera! Rotina nao completa
24=Request sequence error
31=Request fora do intervalo
33=acesso negado Segurança
34=acesso permitido Segurança
35=chave inválida
36=número de tentativas excedido
37=intervalo de tempo necessário não terminou
40=transferência nao aceitável 
41=Tipo impróprio de transferência
42=Não pode transferir ao endereço especific
43=Não é possível transferir o número de bytes solicitado
44=Apronte para transferência
50=transferência de arquivo pela rede não aceitada
51=tipo de carregamento impróprio
52=Não é possível carregar a partir do endereço especificado
53=número não é possível fazer upload de bytes solicitado
54=Pronto para upload
61=normal sair com os resultados
62=saída normal sem resultados
63=saída anormal com resultados
64=saída anormal sem resultados
71=Transferência de suspensão
72=Transferência abortada
73=transferência de bloco completa
74=endereço ilegal no bloco
75=count ilegal em bloco byte de transferência
76=Illegal tipo de transferência de bloco
77=Bloco de erro de soma de dados
78=mensagem de transferir o bloco recebido corretamente
79=count byte incorretas durante o bloqueio de transferência
7F=Serviço não suportado no modo de diagnóstico ativos
80=Serviço não suportado no modo de diagnóstico ativos
90=serviço não é suportado no modo de diagnóstico ativos


300=tempo de transmissão para fora
301=Sem resposta do Ecu
302=ECU de programação agora…
303=Sem informação
304=Importar dados agora!


[Message]
1=erro de ferragem interno
2=acordo ECU por favor aguarde ...
3=receber informações ECU
4=informação ECU completo
5=Sem informação
6=acesso de Segurança
7=os dados transferem agora
8=apagando o flash agora
9=programação completa
10=desligue a ignição para continuar ...
11=Espere por 1 segundo
12=pedindo transferência dos dados
13=Mudar para alta velocidade
14=checksum Controlando agora ...
15=ok checksum Flash ...
16=Erro de checksum Flash
17=Reading flash now...
18=ECU flash ler corretamente
19=Controle de flash
20=ECU não encontrada
21=Erro ao ler o flash!
22=Controle de configuração ECU agora: por favor, aguarde!
23=Continuar programação
24=Arquivo mexidos não pode continuar
25=Não foi possível encontrar números de controle ECU
26=tamanho do arquivo incorreta
27=Erro de programação flash!
28=Solicitando carregar dados
29=Solicitando saída de transferência
30=Arquivo comprimido corretamente
31=Erro ao comprimir!
32=O arquivo descompactado corretamente
33=Erro ao descomprimir!
34=Lima de abertura do erro
35=limpeza de dados ecu por favor aguarde!
36=Lendo códigos de erro DTC
37=erro Clearing códigos DTC
40=You need to checksum this file before writing!! (Use the checksum button)
41=Checksum is calculated by the program.
42=You need to checksum this file before writing!! (No Checksum)


100=Ocorreu um erro, por favor vá para  C:\\MPPS\\Logs\\ e enviar todos os arquivos de dados em que a pasta  'support@amtcartech.com' para que possamos rever. Por favor, faça isso o mais rapidamente possível para que possamos resolver o problema!
