;English language file for MPPS

[Discription]
Name=Espanol
File=Spanish.Lang

[Menu]
M0=Fichero
M1=Id UCE
M2=Leer
M3=Escritura
M4=Datos Extra
M5=Salir
M6=Opciones
M7=Configurador de Color
M8=Configurador Cliente
M9=Borrar de Log de Ficheros
M10=Utilidades
M11=Sumario de Programa
M12=Convertidor Bcb
M13=Opciones de Velocidad
M14=Rapido(Flash en banco)
M15=Medio (Defecto)
M16=Baja  (Modo Recuperacion)
M17=Opciones de Lectura
M18=Lectura Total (Solo Kline)
M19=Solo Datos (Por defecto)
M20=Bypass Seguridad ( Solo Vag Edc15 )
M21=Info Programa
M22=Informacion de Version
M23=Licencia


[Commands]
C0=Id UCE
C1=Leer
C2=Escribir
C3=Datos Extra
C4=Checksum
C5=Salir


[Labels]
L0=Lenguaje
L1=Seleccion Marca
L2=Seleccion Modelo
L3=Seleccion UCE
L4=Datos UCE
L5=Comentarios
L6=Informacion de usuario
L7=Tension
L8=Tiempo
L9=Progreso

[Errors]
10=General reject
11=Modo no soportado
12=Sub funcion no soportado o formato invalido
13=Sub funcion no soportado o formato invalido
21=Ocupado: repetir conexion
22=Condiciones no correctas
23=Atencion! Rutina no completada
31=Peticion fuera de rangoe
33=Acceso de Seguridad denegada
34=Acceso de Seguridad permitida
35=Llave Invalida
36=Numero excesivo de intentos
37=Tiempo requerido de retardo no expirado
40=Descarga no aceptada
41=Tipo de descarga impropia
42=Imposible descargar la direccion especifica
43=Imposible descargar el numero de bytes requeridos
44=Listo para la descarga
50=Carga no aceptada
51=Tipo de carga impropia
52=Imposible cargar desde la direccion especifica
53=Imposible cargar numeros de bytes requeridos
54=Listo para la carga
61=Salida normal de datos
62=Salida normal de sin datos
63=Salida anormal con resultados
64=Salida anormal sin resultados
71=Transferencia suspendida
72=Transferencia abortada
73=Transferencia de bloque completada
74=Direccion de bloque erroneo
75=Byte erroneo en la transferencia de bloque
76=Tipo de transferencia de bloque incorrecto
77=Error de Checksum en bloque de datos
78=Mensaje de transferencia de bloque correctamente recibido
79=Byte incorrecto durante la carga del bloque
7F=Servicio no soportado en modo activo de diagnosis
80=Servicio no soportado en modo activo de diagnosis
90=Servicio no soportado en modo activo de diagnosis

300=Transmision en espera
301=Sin respuesta desde la UCE
302=Programacion de UCE ahora….
303=Sin informacion
304=Descargar datos ahora!!!

[Message]
1=Error interno en hardware
2=Dialogando con UCE espere por favor...
3=Recepcion de informacion de UCE
4=Informacion UCE completada
5=Sin Informacion
6=Acceso de Seguridad
7=Descargar datos ahora
8=Borrado de flash ahora
9=Programacion completada
10=Cortar el contacto y continuar...
11=Espere 1 segundo
12=Peticion de descarga de datos
13=Conmutador de alta velocidad
14=Controlando checksum ahora...
15=Checksum Flash ok...
16=Checksum Flash error
17=Leyendo Flash ahora...
18=Lectura  de flash UCE correta
19=Controlando flash
20=UCE no encontrada
21=Error de lectura de flash!!!
22=Control de configuracion UCE ahora: espere por favor!!!
23=Siga programando
24=Fichero alterado imposible continuar
25=Imposible localizar numeros de control UCE
26=Medida de fichero incorrecto
27=Error programacion flash!!!
28=Peticion de datos de carga
29=Peticion de transferencia de salida
30=Fichero comprimido correctamente
31=Error de compresion de fichero!!!
32=Fichero descomprimido correctamente
33=Error de descompresion de fichero!!!
34=Error de apertura de fichero
35=Borrando datos UCE espere por favor!!!
36=Lectura de codigos de error DTC
37=Borrado de codigos de error DTC

100=Ha ocurrido un error de funcionamiento, por favor ir a C:\\Multi Protocol Programming System\\Logs\\ y enviar fichero losg de error a errors@amtcartech.com' para poder verlo y dar solucion al mismo en el menor tiempo posible!
